	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марка К2Р3RD по маске панорамой промышленной ППМ-88 рост 2 размер подмасочника С (арт.102-133-0054)
	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных веществ и аэрозолей. 
Состав: маска панорамная промышленная ППМ-88, комбинированный фильтр ДОТпро 320+ марки К2Р3RD в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
· по аммиаку и его органическим производным – 2 (средней эффективности)
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности)
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
Подтверждение времени защитного действия по тест-веществам – предоставление протокола сертификационных испытаний.
Лицевая часть  - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из:
 - панорамного стекла-корпуса из поликарбоната;
[bookmark: _GoBack]- широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски;
- клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха;
- резинового подмасочника с клапанами вдоха; 
- переговорного устройства;
- наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; 
- защитной пленки (дополнительно).
Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя.
Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%.
Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). 
Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. 
Гарантийный срок хранения: 6 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: зелёный, белый. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.

Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3);
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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