Фильтр UNIX 303 P3 RD
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Назначение: фильтр противоаэрозольный предназначен для защиты от пыли, дыма, тумана, аэрозолей. 
Состав: фильтр прямоугольной формы, состоящий из фильтрующего материала и пластмассового корпуса
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полной маской и изолирующей полумаской.
Класс защиты: 3 – высокой  степени эффективности
Коэффициент проницаемости по хлориду натрия: не более 0,05 % при объемном расходе 95 куб м в мин
Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет. 
Фильтры упакованы в индивидуальную упаковку по 2 шт, каждая упаковка должна иметь руководство по эксплуатации.
Масса фильтра: не более 35 г
Фильтр многоразового применения – маркировка фильтра должна отображать индекс «R»
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