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Комбинированный фильтр  в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение)  обеспечивает защиту от: 
- органических газов и паров с температурой кипения выше 65°; 
- органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°; 
- неорганических газов и паров  (кроме монооксида углерода);
- кислых газов и паров, аммиака и его производных;
- аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты: 
- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 2 (средней эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 2(средней эффективности);
- по аммиаку и его производным – 1 (низкой эффективности); 
-  по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
- по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения.
[bookmark: _GoBack]Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019
Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра.
	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.
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