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Комбинированный фильтр в композитном корпусе должен обеспечивать защиту от:
- органических газов и паров с температурой кипения выше 650С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, и т.п.), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Тест-вещество: циклогексан; 
 - аэрозолей с концентрацией до 200 мг/м3 и выше.
Соединительная часть (горловина) - резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019. 
Гарантийные срок хранения, не менее - 7,5 лет 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на донышко фильтра несмываемой краской.
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. 
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