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	Противогазовый фильтр  в композитном корпусе обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°, неорганических газов и паров  (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров, аммиака и его производных, от ртути, от оксидов азота, от угарного газа и от аэрозолей.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты: 
- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 2 (средне эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
По аммиаку – 2 (средней эффективности)
- защита от ртути – 100 часов;
- по аэрозолям – 3 высокой эффективности.  
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019
[bookmark: _GoBack]Гарантийные срок хранения, не менее - 8 лет.
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зелёный, красный, синий, фиолетовый, белый. 
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТпро.
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