Техническое описание Маски МАГ-3Л 
Панорамная полнолицевая маска категории 3 (маска специального назначения) в комплекте фильтрующих и изолирующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей в аварийных условиях.

Маска имеет боковое левостороннее резьбовое соединение для присоединения фильтра (исполнение КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для отечественных фильтров; исполнение КР 40x3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 для отечественных и импортных фильтров).

Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой - через соединительную трубку.

Состав:
· панорамное стекло-корпус (по согласованию с потребителем допускаются следующие варианты комплектации маски в зависимости от покрытия стекла-корпуса:
– стекло-корпус с защитным покрытием, препятствующим запотеванию и механическому повреждению поверхности;
– стекло-корпус с защитным покрытием, препятствующим химическому и механическому повреждению поверхности.);
· резиновый уплотнитель с двойным обтюратором;
· узел клапана выдоха с защитным экраном;
· подмасочник с клапанами вдоха; 
· мембрана для речевого общения;
· оголовье для крепления маски на голове.

Технические характеристики:
· площадь поля зрения - более 80 %
· универсальный размер
· Разборчивость речи - не менее 80%
· масса – не более 700 гр.
· устойчивость к открытому пламени;
· защитная металлическая накладка на верхней оправе маски;
· коэффициент подсоса не более 0,0001%.

Дополнительные подтверждения испытаний масок с химически- и механически-стойким покрытием на повышенную прочность стекол (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.2.6), устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар (B) 120 м/с (5,9Дж)) (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.3.2), сопротивление поверхности защитного стекла маски разрушению мелкими частицами (гост 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.1)

В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 50°С
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 13,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 3)

