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Панорамная маска ППМ-88 в составе промышленных фильтрующих противогазов предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы пр температуре окружающего воздуха от минус 35° C до плюс 45° C.
Маска имеет панорамное стекло и переговорное устройство. Изготавливается в двух ростах:
1 рост с подмасочниками в двух размерах: малого "М" и среднего "С" габарита;
2 рост с подмасочниками в двух размерах: среднего "С" и большого "Б" габарита.
Широкий обтюратор из резины обеспечивает плотное прилегание к лицу при малом механическом воздействии. 
Материал - резина
Площадь поля зрения	более 70%
Материал стекла	Поликарбонат
Тип крепления фильтра - резьбовое 40х4 в соответствии с ГОСТ 8762-75 
Переговорное устройство - есть
Гарантийный срок хранения маски - 6,5 лет
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